Author: poippo
Last saved by: Noskin

Додаток 1
до наказу МОНмолодьспорту
від 29.07.2011 № 907

	Технічна специфікація навчального комп’ютерного комплексу
для кабінету інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів

	1. Перелік використаних скорочень спеціальних термінів

Скорочення | Експлікація
1GbE | Gigabit Ethernet
AC | Alternating current (змінний струм)
ADF | Automatic document feeder (автоматичний подавач документів)
CCD | Charge-coupled device (пристрій із зворотнім зарядовим зв’язком)
CEE | The International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, європейська організація з питань стандартизації в області електротехніки та електроніки
CPU | Central processing unit (центральний процесор)
DIN A<номер> | Формат паперу A<номер> за стандартом ISO 216
DL | Dual-layer (двошаровий)
DLP | Digital Light Processing (цифрова обробка світла) — пропрієтарна технологія модуляції світлового потоку на основі DMD, розроблена компанією Texas Instruments, Inc.
DMD | Digital Micromirror Device (цифровий мікродзеркальний пристрій) — спеціалізований мікроелектромеханічний модулятор світлового потоку, який лежить в основі технології DLP
EN | Європейські стандарти, які видаються організацією the European Committee for Standardization (CEN)
Gb | Гігабіт
GB | Гігабайт
Gbps | Гігабіт за секунду
HDD | Hard disk drive (накопичувач на жорсткому магнітному диску)
I/O | Input and output (ввід та вивід)
IEC | The International Electrotechnical Commission
IP | Internet Protocol
ISO | The International Organization for Standardization
IT | Information technology (інформаційні технології)
L<номер> | Open System Interconnection (OSI) Reference Model Layer <номер>
LAN | Local area network (локальна обчислювальна мережа)
LCD | Liquid crystal display (рідкокристалічний дисплей)
Mb | Мегабіт
MB | Мегабайт
MDI/MDIX | Medium dependent interface / Medium dependent interface crossover switching
ODD | Optical disk drive (привід оптичних дисків)
OS або ОС | Operating system (операційна система)
OSI | Open System Interconnection Reference Model
PC | Personal computer (персональний комп’ютер)
ppm | Pages per minute (сторінок на хвилину)
PXE | Preboot Execution Environment
ППЗ/ЕНМК | Педагогічний програмний засіб або електронний навчально-методичний комплект — програмне забезпечення для навчального комп’ютерного комплексу, відповідне чинній навчальній програмі з предметної дисципліни, для вивчення якої воно передбачене
RPM | Revolutions per minute (обертів на хвилину)
RW | Read and Write (читання і запис)
SATA | Serial ATA (Advanced Technology Attachment)
SFF | Small form-factor
TFT | Thin film transistor liquid crystal display
TRS | Tip ring sleeve connector (‘Jack Plug’)
UPS або ДБЖ | Uninterruptible power supply unit (джерело безперебійного електроживлення)
US FCC | The Federal Communications Commission of the United States of America (Федеральна комісія з питань зв’язку Сполучених штатів Америки)
USB | Universal Serial Bus
UTP | Unshielded twisted pair (неекранована кручена пара)
VMM | Virtual machine monitor
ЗНЗ | Загальноосвітній навчальний заклад (школа)

2. Технічні вимоги до навчального комп’ютерного комплексу

№ | Найменування обладнання | Кількість одиниць в 1-му комплекті | Кількість облікових комплектів
| Навчальний комп’ютерний комплекс у складі: | 1 | 1
1. | Комплекс для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця вчителя) у складі: | 1 | 1
1.1. | Персональний комп’ютер вчителя у складі: | 1 |
1.1.1. | Основний блок персонального комп’ютера вчителя: | 1 |

Процесор: 
-	підтримка набору інструкцій x86-64;
-	кількість фізичних обчислювальних ядер – не менша ніж 2 (два);
-	апаратна підтримка роботи гіпервізорів (VMM) – щонайменше Intel VT-x, або AMD-V, або еквівалентна;
-	штатна тактова частота – не менша ніж 2.7 GHz.

1

| Корпус: -	форм-фактор – ATX/mATX tower, або аналогічний. | 1 |
| Оперативна пам’ять: -	об’єм пам’яті – не менше ніж 4 GB; -	тип пам’яті – не гірше ніж DDR3 SDRAM. | 1 |
| Накопичувач на жорсткому магнітному диску: -	місткість – не менше ніж 500 GB; -	швидкість обертання шпінделя – не менша ніж 7200 RPM; -	тип інтерфейсу – SATA, не гірше ніж rev. 2.0 (3 Gbps). | 2 (два) |

Графічний адаптер:
-	дискретний, не інтегрований;
-	штатна тактова частота GPU –  не менша ніж 400 MHz;
-	тип власної пам’яті – не гірше ніж GDDR3;
-	об’єм власної пам’яті – не менший ніж 256 MB;
-	ширина шини власної пам’яті – не менша ніж 128 bit;
-	апаратна підтримка DirectX – не нижче версії 10 (десять);
-	глибина кольору на максимальній роздільчій здатності, яка підтримується графічним адаптером – не менша ніж 32 bit;
-	підтримка одночасної роботи не менше ніж 2 (двох) пристроїв незалежного графічного виводу (відеомоніторів);
-	підтримка максимальної роздільчої здатності при максимальній глибині кольору усіх пристроїв графічного виводу (відеомоніторів), які мають бути підключені до персонального комп’ютера вчителя згідно з цією специфікацією;
-	зовнішні інтерфейси – не менше ніж 2 (два);
-	тип зовнішніх інтерфейсів – VGA, або DVI, або HDMI, або еквівалентний (можуть бути різними для різних інтерфейсів).

1

| Звуковий адаптер: -	інтегрований, не менше ніж 24 bit, full-duplex | 1 |
| Внутрішній пристрій для читання і запису оптичних носіїв: -	внутрішній, інтерфейс SATA; -	підтримка зчитування і запису форматів: CD, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, DVD-R DL. | 1 |
| Мережевий адаптер Ethernet: -	дискретний або інтегрований (можуть бути різними); -	з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T, Wake-on-LAN та PXE 2.1 Remote Boot. | 2 (два) |

Зовнішні інтерфейси:
-	не менше ніж 8 (вісім) портів USB 2.0 (з них – два на передній панелі);
-	не менше ніж 2 Ethernet-порти (RJ-45);
-	не менше ніж 2 порти: VGA (DE15F) та/або DVI;
-	не менше ніж 1 конектор Audio Line Input (TRS 3.5 mm);
-	не менше ніж 1 конектор Audio Line / Headphone Output (TRS 3.5 mm);
-	не менше ніж 1 конектор Audio Microphone Input (TRS 3.5 mm).

1

Стереогарнітура (аудіонавушники + мікрофон):
-	пасивна (без зовнішнього живлення);
-	металічна дужка;
-	об’єднана у єдиний пристрій (навушники і мікрофон окремо не допускаються);
-	тип інтерфейсу – TRS 3.5 mm або USB, або еквівалент;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	сумісна з вимогами програмного забезпечення популярних сервісів відеоголосового зв’язку (Skype, GoogleTalk, NetMeeting).

1

Клавіатура:
-	стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком клавіш для набору цифр;
-	розмір будь-якої окремої клавіші є не меншим за середній розмір основних літерних клавіш;
-	латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами латиниці, російської та української абеток;
-	тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m.

1

Маніпулятор типу "миша":
-	технологія – оптична;
-	кількість кнопок – щонайменше 3 (три): ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу;
-	тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	сумісна з програмним забезпеченням основних веб-браузерів (Internet Explorer, Firefox).

1

Килимок для маніпулятора типу "миша":
-	не має містити зображень (малюнків, написів), несумісних зі змістом навчального процесу
-	матеріал та улаштування верхньої (робочої) поверхні не мають перешкоджати оптимальній роботі маніпулятора типу “миша”.

1

1.1.2. | Основне преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера вчителя: | |

Операційна система:
Преінстальована ліцензійна операційна система (ОС) Microsoft Windows 7 Professional Ukrainian (або еквівалент), з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом.

1

| Пакет програмних засобів офісного призначення: Преінстальований ліцензійний пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом Microsoft Office 2010 Professional Ukrainian (або еквівалент), сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з файловими форматами DOC, RTF, XLS, PPT, HTML та MDB, а також роботу з електронною поштою. | 1 |

Антивірус:
З правом отримання безкоштовних оновлень антивірусних баз протягом щонайменше 3 (трьох) років, здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз.

1

| Архіватор: З інтерфейсом українською мовою й підтримкою форматів .rar та .zip. | 1 |

Програмне забезпечення для оптичного розпізнавання тексту:
З підтримкою української мови інтерфейсу, словниковою підтримкою української мови та вбудованою перевіркою української орфографії, з можливістю пошуку та виправлення невпевнено розпізнаних символів (ABBYY Fine Reader або еквівалент).

1

| Програмне забезпечення для автоматичного машинного перекладу: англо-українського, україно-англійського, англо-російського, російсько-англійського, україно-російського, російсько-українського (Pragma або еквівалент). | 1 |

Багатомовний двобічний електронний словник:
З підтримкою принаймні російської, англійської, німецької, французької й іспанської мов), який має щонайменше 200 000 словникових статей у загальному англо-російському словнику (ABBYY Lingvo або еквівалент).

1

1.1.3. | Спеціалізоване преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера вчителя: | |
| ППЗ/ЕНМК для розвитку техніки швидкісного набору на клавіатурі комп’ютера | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Фізична географія України” у 8 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Економічна і соціальна географія України” у 9 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Географія” (бібліотека електронних наочностей) у 7-11 класах ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для проведення тренувальних тестів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Хімія” (бібліотека електронних наочностей) у 8-9 класах ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Органічна хімія” у 10-11 класах ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Алгебра” у 10 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Алгебра” у 11 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Геометрія” у 8 класі для ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Геометрія” у 9 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Геометрія” у 10 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Геометрія” у 11 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Геометрія” (бібліотека електронних наочностей) у 7-9 класах ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Трудове навчання” (технічні види праці) у 8 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Трудове навчання” (технічні види праці) у 9 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Трудове навчання” (бібліотека електронних наочностей) у 5-9 класах ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Біологія” у 8 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Біологія” у 10 класі ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Основи безпеки життєдіяльності у 10-11 класах” ЗНЗ | 1 |
| ППЗ/ЕНМК для вивчення предмету “Охорона праці та безпека життєдіяльності” (тестова частина) в ЗНЗ | 1 |
1.1.4. | Набір безкоштовного преінстальованого програмного забезпечення персонального комп’ютера вчителя: | |

-	iTALC – програмний засіб для управління комп’ютерним класом, з українською мовою інтерфейсу;
-	GIMP – редактор растрової графіки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Inkscape – редактор векторної графіки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Scribus – настільний програмний комплекс для верстки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Microsoft Movie Maker – програмне забезпечення для аудіо- та відеомонтажу, з українською мовою інтерфейсу;
-	Microsoft Visual Basic Express – середовище програмування на мові Visual Basic;
-	Microsoft Visual C++ Express – середовище програмування на мові Visual C++;
-	Turbo Pascal – середовище програмування на мові Pascal.

1

1.1.5.

Відеомонітор:
-	розмір діагоналі – не менший ніж 18.5 дюймів;
-	статична контрастність – не менша ніж 800:1;
-	яскравість – не менша ніж 200 cd/m²;
-	час відгуку – не менший ніж 8 ms (“сірий до сірого”)
-	технологія – LCD, кольоровий дисплей на активній матриці;
-	вертикальна роздільча здатність – не менша ніж 768 пікселів;
-	горизонтальна роздільча здатність – не менша ніж 1280 пікселів;
-	кут огляду (гориз./верт.) – не менший ніж 160°/160°;
-	підтримувані вхідні інтерфейси – не менше одного VGA або DVI, або еквівалентні, сумісні з графічним адаптером персонального комп’ютера вчителя.

1

1.2. | Пристрої вводу/виводу у складі комплексу для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця вчителя): | |

1.2.1.

Веб-камера:
-	зовнішня;
-	інтерфейс – USB або еквівалентний;
-	власна роздільча здатність – не менше 640×480 пікселів;
-	забезпечує передачу відеозображення у режимі VGA з частотою не меншою ніж 24 кадри за секунду при глибині кольору не меншій за 16 тис. кольорів;
-	сумісна з вимогами програмного забезпечення популярних сервісів відеоголосового зв’язку (Skype, GoogleTalk, NetMeeting).

1

1.2.2.

Принтер:
-	технологія друку – лазерний, монохромний;
-	формату друку – принаймні DIN А4;
-	ємність лотка – не менша ніж 50 аркушів  DIN А4;
-	швидкість друку – не менша ніж 28 стор./хв. (DIN A4, simplex);
-	реальна (нативна) роздільча здатність – не менша ніж 1200×1200 dpi;
-	дуплексний режим – наявний (автоматичний, стандартний);
-	підтримка мов керування принтером – принаймні PCL6;
-	власна пам’ять принтера – не менше ніж 32 MB;
-	тип інтерфейсу – не гірше ніж USB 2.0 або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	стартовий комплект має забезпечувати не менше ніж 1000 видруків DIN A4 (simplex) із середнім заповненням сторінки не менше 5%;
-	картриджі для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні;
-	забезпечений драйверами виробника для операційної системи, встановленої на персональному комп’ютері вчителя;
-	підключення принтера здійснюється до персонального комп’ютера вчителя.

1

1.2.3.

Сканер:
-	тип – планшетний (не протяжний) кольоровий графічний сканер;
-	формат – не менший ніж DIN А4;
-	оптична (не інтерпольована) роздільча здатність сканування – не менша ніж 4800×4800 dpi;
-	тип інтерфейсу – не гірше ніж USB 2.0 або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	забезпечений драйверами виробника для операційної системи, встановленої на персональному комп’ютері вчителя, з підтримкою програмних інтерфейсів WIA API та/або TWAIN32, управлінням скануванням, базовими функціями корекції образів;
-	підключення сканера здійснюється до персонального комп’ютера вчителя.

1

1.3. | Додаткове приладдя у складі комплексу для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця вчителя): | |

1.3.1.

Спеціальна монтажно-опорна робоча поверхня оператора комплексу для автоматичного оброблення інформації:
-	ширина – не менше 1200 мм;
-	глибина – 600-800 мм;
-	висота – 760-800 мм;
-	матеріал стільниці – ДСП товщиною не менше 18 мм;
-	крайка стільниці – ПВХ товщиною не менше 2 мм.

1

1.3.2.

Спеціальне посадочне місце оператора у складі комплексу для автоматичного оброблення інформації:
-	м’яке виконання;
-	з підлокітниками та обертально-підйомним механізмом на роликовій основі;
-	матеріал спинки та сидіння – гобелен чорного кольору.

1

1.3.3.

Мережевий комутатор Ethernet:
-	тип – комутатор (не концентратор) 1GbE, що забезпечує функціональність не нижчу за L2;
-	кількість портів – не менша за загальну кількість персональних комп’ютерів в описаному цією специфікацією одному комплекті навчального комп’ютерного комплексу плюс, додатково, не менше одного вільного порта;
-	тип портів – 100BASE-TX/1000BASE-T auto-negotiating, auto MDI/MDIX, RJ-45 (вбудовані порти, модульні конвертори не дозволяються);
-	підтримка стандартів і протоколів:
1. IEEE 802.3u (100BASE-TX)
2. IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
-	продуктивність – неблокуюча комутація (non-blocking switching);
-	сумісний з усіма передбаченими цією специфікацією пристроями, обладнаними інтерфейсами IEEE 802.3u або IEEE 802.3ab.

1

1.3.4.

Джерело безперебійного живлення:
-	тип – лінійно-інтерактивний (line-interactive);
-	максимальна вихідна потужність – не менша ніж 120% від теоретичної максимальної потужності персонального комп’ютера вчителя;
-	діапазон контролю напруги – не вужчий ніж 185…260 V, із захистом від сплесків напруги;
-	вихідні роз’єми –  не менше ніж 3 (три) сумісних з CEE 7/4 та CEE 7/7, або з IEC-320 C14, що забезпечують безперервне живлення з фільтрацією;
-	тривалість роботи в автономному режимі – не менше 5 хв. при максимальному припустимому навантаженні;
-	сигнальний інтерфейс – USB;
-	програмне забезпечення для автоматичного вимикання комп’ютера, сумісне з операційною системою, обраною для встановлення на персональному комп’ютері вчителя;
-	до джерел безперебійного живлення здійснюється підключення персонального комп’ютера вчителя, сканера.

1

1.3.5.

Зовнішній пристрій для читання і запису оптичних носіїв:
-	зовнішній;
-	підтримка зчитування і запису форматів: CD, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, DVD-R DL.
-	тип інтерфейсу – USB 2.0 або еквівалентний;
-	електроживлення пристрою забезпечується шиною USB;
-	сумісний з персональними комп’ютерами вчителя та учнів, підтримує їх завантаження з оптичного диска.

1

1.3.6.

Набір оптичних дисків:
-	тип – DVD-RW або DVD+RW;
-	місткість – не менше 4 GB;
-	кількість – не менше 25 штук в одному наборі;
-	сумісний з усіма передбаченими цією специфікацією пристроями для читання і запису оптичних носіїв.

1

1.3.7.

Флеш-накопичувач:
-	місткість – не менше 4 GB;
-	тип інтерфейсу – USB, не нижче ніж версії 2.0;
-	сумісний з усіма передбаченими цією специфікацією приладами, які дозволяють/передбачають роботу із зовнішніми накопичувачами USB (USB Mass Storage Device).

2 (два)

1.4. | Підключення комплексу для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця вчителя) до локальної комп’ютерної та електричної мереж | |

Постачальник повинен за власний рахунок забезпечити усі необхідні матеріали для встановлення ним локальної комп’ютерної та електричної мереж згідно з нижченаведеними вимогами.
Постачальник повинен встановити локальні комп’ютерні мережі у визначеному місці встановлення навчального комп’ютерного комплексу відповідно до стандарту ISО/ІЕС-11801:2002, з наданням гарантії працездатності протягом 10 років. 
Довжина будь-яких фізичних мідних ліній передачі даних та сегментів ліній електроживлення не має перевищувати максимальної дозволеної довжини мідної лінії, визначеної стандартом ISО/ІЕС-11801:2002 для структурованих кабельних мереж відповідної категорії та класу застосування.
Мережі електроживлення повинні відповідати таким характеристикам:
-	захист від перевантаження, короткого замикання, витоку струму;
-	опір захисного заземлення не повинен перевищувати 4 Ом (забезпечується набувачем навчального комп’ютерного комплексу);
-	площа поперечного перетину силового мідного кабелю групової електромережі має бути не меншим за 2.5 кв. мм;
-	підключення заземлюючого контакту розеток послідовно не допускається, тобто відокремлення заземлюючого проводу від однієї розетки не повинне спричинити зникнення заземлення в інших розетках;
-	індикація наявності напруги у комп’ютерній кімнаті;
-	прокладання кабелю здійснити відкритим способом в пластикових коробах;
-	робоче місце вчителя обладнати 5 розетками із заземлюючим контактом, сумісними з CEE 7/4 та CEE 7/7.
Монтаж також має включати встановлення групового щитка електроживлення у місці встановлення навчального комп’ютерного комплексу. Прокладання лінії електроживлення від розподільчого (поверхового) щитка школи до групового щитка у місці встановлення навчального комп’ютерного комплексу, а також підключення цієї лінії до поверхового щитка забезпечується набувачем навчального комп’ютерного комплексу.
Для підключення комп’ютерів та іншого обладнання на робочих місцях передбачити окремі стаціонарні мережеві розетки та з’єднувальні шнури. У місці встановлення активного мережевого обладнання всі лінії зв’язку мають бути підключені до закритого розподільчого щитка (патч-панелі) або групи компактно змонтованих на стіні мережевих розеток. Для підключення до портів активного мережевого обладнання застосувати з’єднувальні шнури.
Прокладку комунікаційних ліній виконати в пластикових коробах.

2. | Комплекс для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця учня) у складі: | 1 | 3…15*
2.1. | Персональний комп’ютер учня у складі: | 1 |
2.1.1. | Основний блок персонального комп’ютера учня: | 1 |

-	Процесор: 
-	підтримка набору інструкцій x86-64;
-	кількість фізичних обчислювальних ядер – не менша ніж 2 (два);
-	апаратна підтримка роботи гіпервізорів (VMM) – щонайменше Intel VT-x, або AMD-V, або еквівалентна;
-	штатна тактова частота – не менша ніж 2.7 GHz.

1

| Корпус: -	форм-фактор – ATX/mATX tower, або аналогічний. | 1 |
| Оперативна пам’ять: -	об’єм пам’яті – не менше ніж 2 GB; -	тип пам’яті – не гірше ніж DDR3 SDRAM. | 1 |
| Накопичувач на жорсткому магнітному диску: -	місткість – не менше ніж 160 GB; -	швидкість обертання шпінделя – не менша ніж 7200 об./хв.; -	тип інтерфейсу – SATA, не гірше ніж rev. 2.0 (3 Gbps). | 1 |

Графічний адаптер:
-	дискретний або інтегрований;
-	об’єм власної або системної пам’яті – не менший ніж 256 MB;
-	апаратна підтримка DirectX – не нижче версії 10 (десять);
-	глибина кольору на максимальній роздільчій здатності, яка підтримується графічним адаптером – не менша ніж 32 bit;
-	підтримка максимальної роздільчої здатності при максимальній глибині кольору усіх пристроїв графічного виводу (відеомоніторів), які мають бути підключені до персонального комп’ютера учня згідно з цією специфікацією;
-	зовнішні інтерфейси – не менше ніж 1 (один);
-	тип зовнішніх інтерфейсів – VGA або DVI, або еквівалентний (можуть бути різними для різних інтерфейсів).

1

| Звуковий адаптер: -	інтегрований, не менше ніж 24 bit, full-duplex | 1 |
| Мережевий адаптер Ethernet: -	дискретний або інтегрований; -	з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T, Wake-on-LAN та PXE 2.1 Remote Boot. | 1 |

Зовнішні інтерфейси:
-	не менше ніж 6 (шість) портів USB 2.0 (з них – два на передній панелі);
-	не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45);
-	не менше ніж 1 порт: VGA (DE15F) або DVI;
-	не менше ніж 1 конектор Audio Line Input (TRS 3.5 mm);
-	не менше ніж 1 конектор Audio Line / Headphone Output (TRS 3.5 mm);
-	не менше ніж 1 конектор Audio Microphone Input (TRS 3.5 mm).

1

Стереогарнітура (аудіонавушники + мікрофон):
-	пасивна (без зовнішнього живлення);
-	металічна дужка;
-	об’єднана у єдиний пристрій (навушники і мікрофон окремо не допускаються);
-	тип інтерфейсу – TRS 3.5 mm або USB, або еквівалент;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	сумісна з вимогами програмного забезпечення популярних сервісів відеоголосового зв’язку (Skype, GoogleTalk, NetMeeting).

1

Клавіатура:
-	стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком клавіш для набору цифр;
-	розмір будь-якої окремої клавіші є не меншим за середній розмір основних літерних клавіш;
-	латинсько-кирилічна, з нанесеними літерами латиниці, російської та української абеток;
-	тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m.

1

Маніпулятор типу "миша":
-	технологія – оптична;
-	кількість кнопок – щонайменше 3 (три): ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу;
-	тип інтерфейсу – USB або еквівалентний;
-	довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж 1.5 m;
-	сумісна з програмним забезпеченням основних веб-браузерів (Internet Explorer, Firefox).

1

Килимок для маніпулятора типу "миша":
-	не має містити зображень (малюнків, написів), несумісних зі змістом навчального процесу
-	матеріал та улаштування верхньої (робочої) поверхні не мають перешкоджати оптимальній роботі маніпулятора типу “миша”.

1

2.1.2. | Основне преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера учня: | |

Операційна система:
Преінстальована ліцензійна операційна система (ОС) Microsoft Windows 7 Professional Ukrainian (або еквівалент), з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом.

1

| Пакет програмних засобів офісного призначення: Преінстальований ліцензійний пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом Microsoft Office 2010 Professional Ukrainian (або еквівалент), сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з файловими форматами DOC, RTF, XLS, PPT, HTML та MDB, а також роботу з електронною поштою. | 1 |

Антивірус:
З правом отримання безкоштовних оновлень антивірусних баз протягом щонайменше 3 (трьох) років, здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз.

1

| Архіватор: З інтерфейсом українською мовою й підтримкою форматів .rar та .zip. | 1 |
2.1.3. | Спеціалізоване преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера учня: | |

-	комплект програмних продуктів – всі ППЗ/ЕНМК згідно з визначеним цією специфікацією переліком спеціалізованого програмного забезпечення персонального комп’ютера вчителя;
-	право на використання цих програмних продуктів – наявний комплект ліцензій/дозволів правовласників на право одночасного використання на кожному персональному комп’ютері учня кожного окремого ППЗ/ЕНМК з визначеного цією специфікацією переліку спеціалізованого програмного забезпечення персонального комп’ютера вчителя без окремого фізичного дистрибутиву (окрім дистрибутиву для персонального комп’ютера вчителя – за технічної необхідності).

1

2.1.4. | Набір безкоштовного преінстальованого програмного забезпечення персонального комп’ютера учня: | |

-	iTALC – програмний засіб для управління комп’ютерним класом, з українською мовою інтерфейсу;
-	GIMP – редактор растрової графіки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Inkscape – редактор векторної графіки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Scribus – настільний програмний комплекс для верстки, з українською мовою інтерфейсу;
-	Microsoft Movie Maker – програмне забезпечення для аудіо- та відеомонтажу, з українською мовою інтерфейсу;
-	Microsoft Visual Basic Express – середовище програмування на мові Visual Basic;
-	Microsoft Visual C++ Express – середовище програмування на мові Visual C++;
-	Turbo Pascal – середовище програмування на мові Pascal.

1

2.1.5.

Відеомонітор:
-	розмір діагоналі – не менший ніж 18.5 дюймів;
-	статична контрастність – не менша ніж 800:1;
-	яскравість – не менша ніж 200 cd/m²;
-	час відгуку – не менший ніж 8 ms (“сірий до сірого”)
-	технологія – LCD, кольоровий дисплей на активній матриці;
-	вертикальна роздільча здатність – не менша ніж 768 пікселів;
-	горизонтальна роздільча здатність – не менша ніж 1280 пікселів;
-	кут огляду (гориз./верт.) – не менший ніж 160°/160°;
-	підтримувані вхідні інтерфейси – не менше одного VGA або DVI, або еквівалентні, сумісні з графічним адаптером персонального комп’ютера учня.

1

2.2. | Додаткове приладдя у складі комплексу для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця учня): | |

2.2.1.

Спеціальна монтажно-опорна робоча поверхня оператора комплексу для автоматичного оброблення інформації:
-	ширина – не менше 700 мм;
-	глибина – 600-800 мм;
-	висота – 700-760 мм;
-	матеріал стільниці – ДСП товщиною не менше 18 мм;
-	крайка стільниці – ПВХ товщиною не менше 2 мм.

1

2.2.2.

Спеціальне посадочне місце оператора у складі комплексу для автоматичного оброблення інформації:
-	відповідає за розмірами 5 або 6 ростовій групі.

1

2.3. | Підключення комплексу для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця учня) до локальної комп’ютерної та електричної мереж | |

Постачальник повинен за власний рахунок забезпечити усі необхідні матеріали для встановлення ним локальної комп’ютерної та електричної мереж згідно з нижченаведеними вимогами.
Постачальник повинен встановити локальні комп’ютерні мережі у визначеному місці встановлення навчального комп’ютерного комплексу відповідно до стандарту ISО/ІЕС-11801:2002, з наданням гарантії працездатності протягом 10 років. 
Довжина будь-яких фізичних мідних ліній передачі даних та сегментів ліній електроживлення не має перевищувати максимальної дозволеної довжини мідної лінії, визначеної стандартом ISО/ІЕС-11801:2002 для структурованих кабельних мереж відповідної категорії та класу застосування.
Мережі електроживлення повинні відповідати таким характеристикам:
-	захист від перевантаження, короткого замикання, витоку струму;
-	опір захисного заземлення не повинен перевищувати 4 Ом (забезпечується набувачем навчального комп’ютерного комплексу);
-	площа поперечного перетину силового мідного кабелю групової електромережі має бути не меншим за 2.5 кв. мм;
-	підключення заземлюючого контакту розеток послідовно не допускається, тобто відокремлення заземлюючого проводу від однієї розетки не повинне спричинити зникнення заземлення в інших розетках;
-	індикація наявності напруги у комп’ютерній кімнаті;
-	прокладання кабелю здійснити відкритим способом в пластикових коробах;
-	робоче місце учня обладнати 2 розетками із заземлюючим контактом, сумісними з CEE 7/4 та CEE 7/7.
Для підключення комп’ютерів та іншого обладнання на робочих місцях передбачити окремі стаціонарні мережеві розетки та з’єднувальні шнури. У місці встановлення активного мережевого обладнання всі лінії зв’язку мають бути підключені до закритого розподільчого щитка (патч-панелі) або групи компактно змонтованих на стіні мережевих розеток. Для підключення до портів активного мережевого обладнання застосувати з’єднувальні шнури.
Прокладку комунікаційних ліній виконати в пластикових коробах.

* Позначення “3…15” слід розуміти як символ будь-якого одного обраного для використання у конкретній технічній специфікації цілого числа, більшого за 2 і меншого за 16, яке має співпадати з потрібною конкретною кількістю робочих місць учнів у тому чи іншому конкретному комплекті навчального комп’ютерного комплексу. При цьому вираз “у комплектації 1+x”, де x — зазначене у цій примітці ціле число, у застосуванні до назви навчального комп’ютерного комплексу означає необхідність підстановки такого числа x замість усіх символів “3…15” у відповідній технічній специфікації (крім цієї примітки).

3. Додаткові вимоги до навчального комп’ютерного комплексу

3.1. До складу експлуатаційної документації навчального комп’ютерного комплексу мають входити принаймні такі документи:

-	інструкція з експлуатації навчального комп’ютерного комплексу українською мовою;
-	інструкції з експлуатації окремих частин (складових) навчального комп’ютерного комплексу українською мовою (за наявності інструкцій їх виробника мовою оригіналу);
-	схема електричних з’єднань;
-	схема побудови локальної комп’ютерної мережі;
-	паспорти виробника навчального комп’ютерного комплексу в цілому та окремих його частин (за наявності).

3.2. Постачальник має надати свої офіційні гарантійні зобов’язання щодо забезпечення штатної працездатності навчального комп’ютерного комплексу в цілому та окремих його частин (складових) на термін експлуатації навчального комп’ютерного комплексу та кожної його окремої частини не менший, ніж 3 (три) роки.

3.3. Гарантійні дії постачальника навчального комп’ютерного комплексу мають виконуватися за місцем встановлення навчального комп’ютерного комплексу, або постачальник має забезпечити необхідне транспортування обладнання, що підлягає гарантійному ремонту, за власний рахунок.